多模1x2 90:10分光器
荟创产品编码：6620319L
产品描述： 多模1*2 90:10分光器波长850m&1310m负50nm

	描述
	规格

	光纤传输模式:
	多模

	分路数:
	1*2

	工作波长:
	850nm&1310nm

	工作带宽:
	（±50nm）

	分光比:
	10/90

	10%插损
	小于1db

	90%插损
	小于12db

	回损
	大于45db

	输入/输出接头类型:
	LC/PC

	光纤直径:
	0.900 mm

	光纤长度:
	0.80 m

	光纤类型:
	50/125 multi-mode with 900um loose tube（OM3)

	偏振相关损耗:
	＜0.20 dB.

	外形尺寸（mm）:
	5.5(D) X 38(L)

	分光器模式
	膜片式

	是否无铅(工艺属性):
	无铅

	装联方式:
	其他安装类型

	最低工作环境温度Ta:
	-5 degC

	最高工作环境温度Ta:
	65 degC
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